SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE LIGURIA AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 “SPEZZINO”
Via XXIV Maggio, 139 – 19124 LA SPEZIA
S.C. Provveditorato e Economato 
Tel. 0187/534370– Fax 0187/533905	

Allegato 2.1 

LOTTO N. 1

SCHEDE ARMADI, SCRIVANIE, CASSETTIERE 

1.	SCRIVANIA IN LEGNO DIREZIONALE
2.	CASSETTIERA IN LEGNO PER SCRIVANIA DIREZIONALE
3.	MOBILE ALTO AD ANTE CIECHE IN LEGNO DIREZIONALE
4.	MOBILE BASSO AD ANTE CIECHE IN LEGNO DIREZIONALE
5.	MOBILE ALTO A DUE LIVELLI AD ANTE VETRATE + ANTE CIECHE IN LEGNO DIREZIONALE
6.	MOBILE BASSO A DUE ANTE CIECHE  + VANO CENTRALE A GIORNO IN LEGNO DIREZIONALE
7.	SCRIVANIA OPERATIVA
8.	SCRIVANIA OPERATIVA AD “L”
9.	CASSETTIERA PER SCRIVANIA OPERATIVA
10.	MOBILE CONTENITORE ALTO AD ANTE CIECHE 
11.	MOBILE CONTENITORE BASSO AD ANTE CIECHE 
12.	MOBILE ALTO A DUE LIVELLI AD ANTE VETRATE + ANTE CIECHE 
13.	MOBILETTO PER COMPUTER

1)	SCRIVANIA DIREZIONALE IN LEGNO 

CARATTERISTICHE DI MINIMA
	PUNTEGGIO MAX	PUNTEGGIO  ATTRIBUITO	
DIMENSIONI:
Richieste almeno 2 dimensioni:
cm. 160x80x72 circa
cm. 180x90x72 circa
	5		
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: 
Piano di lavoro, fianchi laterali, lati verticali e gonna devono essere realizzati con un pannello di particelle di legno di sp. 29 mm circa, classe di reazione al fuoco 2^, impiallacciato con tranciato di legno incollato a caldo con colle a bassa emissione di formaldeide e verniciato con vernice trasparente a bassa emissione di formaldeide. La finitura superficiale deve essere a poro chiuso ed antiriflesso secondo il D.Lgs. 626/94 e successive integrazioni.
Tutte le superfici dovranno essere rifinite perimetralmente al fine di garantire l’esclusione di zone con spigoli vivi;.
I lati verticali dovranno essere dotati di piedini regolabili per un perfetto livellamento alla superficie d’appoggio. 
L’assemblaggio dei vari elementi costituenti la scrivania deve avvenire a secco per mezzo di una opportuna ferramenta metallica trattata anticorrosione.
	15		
CABLAGGIOI:
La scrivania dovrà essere dotata di opportune botole e canali per il passaggio di cavi elettrici.
Le canale dovranno essere ispezionabili, multivie,realizzate preferibilmente in lamiera d’acciaio verniciata a polveri epossidiche opportunamente sagomate per assicurare il cablaggio di cavi e prese elettriche. Il fissaggio ai piani deve avvenire con un’ opportuna ferramenta trattata anticorrosione.
	10		
RIVESTIMENTO:
Almeno 3 specie legnose proposte. 
	5		
DOTAZIONI:
Adeguato alloggio portaTower
	5		
TOTALE PUNTEGGIO	40		

2)	CASSETTIERA SU RUOTE A 3 CASSETTI  PER SCRIVANIA DIREZIONALE

CARATTERISTICHE DI MINIMA
	PUNTEGGIO MAX	PUNTEGGIO  ATTRIBUITO	
DIMENSIONI:
cm.  40X59X55H  circa
	5		
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: 
Realizzata con pannelli di particelle di legno, sp. 20 mm circa, classe di reazione al fuoco 2^ secondo le norme vigenti ed impiallacciati con tranciato di legno naturale incollato a caldo con colle a bassa emissione di formaldeide e verniciati con vernice esente da emissioni di formaldeide.
La finitura superficiale deve essere a poro chiuso ed antiriflesso secondo le direttive del D.Lgs. 626/94 e successive integrazioni.
Il top e i frontali dei 3 cassetti devono essere rifiniti perimetralmente al fine di garantire  l’esclusione di zone con spigoli vivi. 
I cassetti devono essere dotati di maniglie ergonomiche e di struttura interna verniciata a polveri epossidiche e scorrevoli su guide telescopiche a sfere in metallo trattate anticorrosione.
L’assemblaggio dei vari elementi deve avvenire a secco per mezzo di una opportuna ferramenta metallica trattata anticorrosione.
	25		
RIVESTIMENTO:
Almeno 3 specie legnose proposte. 
	5		
DOTAZIONI:
Serratura con chiave pieghevole antinfortunistica, atta all’apertura di un cassetto alla volta o con sistema di antiribaltamento.
Ruote piroettanti, di cui 2 preferibilmente dotate di sistema di bloccaggio della cassettiera.
	5		
TOTALE PUNTEGGIO	40		

3)	MOBILE ALTO A 2 ANTE CIECHE IN LEGNO PER STUDIO DIREZIONALE

CARATTERISTICHE DI MINIMA
	PUNTEGGIO MAX	PUNTEGGIO  ATTRIBUITO	
DIMENSIONI:
cm 90x46X200h circa	5		
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: 
Scocca ed ante realizzate con pannelli di particelle di legno, sp. 20 mm circa, classe di reazione al fuoco 2^ secondo le norme vigenti, impiallacciati con tranciato di legno naturale incollato a caldo con colle a bassa emissione di formaldeide e verniciati a bassa emissione di formaldeide con finitura superficiale a poro chiuso ed antiriflesso.
Il top e le ante devono essere rifiniti perimetralmente al fine di garantire l’esclusione di zone con spigoli vivi. 
I fianchi dovranno essere dotati di appositi  supporti per i ripiani interni, con incastro sul piano e possibilmente cremagliera metallica sui fianchi.
L’ancoraggio delle ante alla scocca deve essere realizzato mediante una serie di cerniere metalliche trattate anticorrosione e dotate di triplice regolazione per una precisa messa in opera. Apertura a 110°. 
Le ante devono essere dotate di profilo parapolvere e di maniglia dotata di presa ergonomica.
I piedini di supporto della scocca dovranno essere in materiale robusto, regolabili dall’interno per un perfetto livellamento al pavimento.
L’assemblaggio dei vari elementi costituenti l’arredo deve avvenire a secco per mezzo di una opportuna ferramenta metallica trattata anticorrosione.

	25		
RIVESTIMENTO:
Almeno 3 specie legnose proposte. 
	5		
DOTAZIONI:
Serratura con cilindro estraibile e chiave dotata di impugnatura piatta snodata. 
N. 4 Ripiani interni spostabili realizzati con pannelli di particelle di legno, sp. 23 mm circa, classe di reazione al fuoco 2^ ed impiallacciati con tranciato di legno naturale incollato a caldo con colle a bassa emissione di formaldeide e verniciati su entrambi i lati con vernice trasparente, esente da emissioni di formaldeide, con finitura superficiale a poro chiuso ed antiriflesso.

	5		
TOTALE PUNTEGGIO	40		

4)	MOBILE BASSO AD ANTE CIECHE IN LEGNO PER STUDIO DIREZIONALE

CARATTERISTICHE DI MINIMA
	PUNTEGGIO MAX	PUNTEGGIO  ATTRIBUITO	
DIMENSIONI:
cm 90x46X85h circa	5		
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: 
Scocca, top ed ante realizzate con pannelli di particelle di legno, sp. 20 mm circa, classe di reazione al fuoco 2^ secondo le norme vigenti, impiallacciati con tranciato di legno naturale incollato a caldo con colle a bassa emissione di formaldeide e verniciati a bassa emissione di formaldeide con finitura superficiale a poro chiuso ed antiriflesso.
Il top e le ante devono essere rifiniti perimetralmente al fine di garantire l’esclusione di zone con spigoli vivi. 
I fianchi dovranno essere dotati di appositi  supporti per i ripiani interni.
L’ancoraggio delle ante alla scocca deve essere realizzato mediante una serie di cerniere metalliche trattate anticorrosione e dotate di triplice regolazione per una precisa messa in opera. Apertura a 110°. 
Le ante devono essere dotate di profilo parapolvere e di maniglia dotata di presa ergonomica.
I piedini di supporto della scocca dovranno essere in materiale robusto, regolabili dall’interno per un perfetto livellamento al pavimento.
L’assemblaggio dei vari elementi costituenti l’arredo deve avvenire a secco per mezzo di una opportuna ferramenta metallica trattata anticorrosione.

	25		
RIVESTIMENTO:
Almeno 3 specie legnose proposte. 
	5		
DOTAZIONI:
Serratura con cilindro estraibile e chiave dotata di impugnatura piatta snodata. 
N. 1 Ripiano interno spostabile realizzato con pannelli di particelle di legno, sp. 23 mm circa, classe di reazione al fuoco 2^ ed impiallacciati con tranciato di legno naturale incollato a caldo con colle a bassa emissione di formaldeide e verniciato su entrambi i lati con vernice trasparente, esente da emissioni di formaldeide, con finitura superficiale a poro chiuso ed antiriflesso.

	5		
TOTALE PUNTEGGIO	40		

5)	MOBILE ALTO A DUE LIVELLI AD ANTE VETRATE + ANTE CIECHE  IN LEGNO PER STUDIO DIREZIONALE

CARATTERISTICHE DI MINIMA
	PUNTEGGIO MAX	PUNTEGGIO  ATTRIBUITO	
DIMENSIONI:
cm 90x46X200h circa	5		
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: 
Scocca ed ante inferiori cieche a battente realizzate con pannelli di particelle di legno, sp. 20 mm circa, classe di reazione al fuoco 2^ secondo le norme vigenti, impiallacciati con tranciato di legno naturale incollato a caldo con colle a bassa emissione di formaldeide e verniciati a bassa emissione di formaldeide con finitura superficiale a poro chiuso ed antiriflesso.
Le ante superiori vetrate a battente devono avere un profilo perimetrale analogo alla scocca o, alternativamente, in alluminio verniciato a polveri epossidiche, ed una lastra di vetro trasparente di sicurezza, sp. 4 mm, temperato o stratificato secondo la norma EN UNI 12150. 
Il top e le ante devono essere rifiniti perimetralmente al fine di garantire l’esclusione di zone con spigoli vivi. 
I fianchi dovranno essere dotati di appositi  supporti per i ripiani interni.
L’ancoraggio delle ante alla scocca deve essere realizzato mediante una serie di cerniere metalliche trattate anticorrosione e dotate di triplice regolazione per una precisa messa in opera. Apertura a 110°. 
Le ante devono essere dotate di profilo parapolvere e di maniglia dotata di presa ergonomica.
I piedini di supporto della scocca dovranno essere in materiale plastico antiurto, regolabili dall’interno per un perfetto livellamento al pavimento.
L’assemblaggio dei vari elementi costituenti l’arredo deve avvenire a secco per mezzo di una opportuna ferramenta metallica trattata anticorrosione.
	25		
RIVESTIMENTO:
Almeno 3 specie legnose proposte. 
	5		
DOTAZIONI:
Serratura con cilindro estraibile e chiave dotata di impugnatura piatta snodata. 
N. 4 Ripiani interni (n. 3 spostabili + n. 1 intermedio di battuta per le ante inf./sup)  realizzati con pannelli di particelle di legno, sp. 23 mm circa, classe di reazione al fuoco 2^ ed impiallacciati con tranciato di legno naturale incollato a caldo con colle a bassa emissione di formaldeide e verniciati su entrambi i lati con vernice trasparente, esente da emissioni di formaldeide, con finitura superficiale a poro chiuso ed antiriflesso.
	5		
TOTALE PUNTEGGIO	40		
6)	MOBILE BASSO A 2 ANTE CIECHE A BATTENTE E VANO CENTRALE A GIORNO IN LEGNO PER STUDIO DIREZIONALE

CARATTERISTICHE DI MINIMA
	PUNTEGGIO MAX	PUNTEGGIO  ATTRIBUITO	
DIMENSIONI:
cm 135x45X57h circa	5		
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: 
Scocca, top ed ante realizzate con pannelli di particelle di legno, sp. 20 mm circa, classe di reazione al fuoco 2^ secondo le norme vigenti, impiallacciati con tranciato di legno naturale incollato a caldo con colle a bassa emissione di formaldeide e verniciati a bassa emissione di formaldeide con finitura superficiale a poro chiuso ed antiriflesso.
Il top, i ripiani a giorno centrali e le ante devono essere rifiniti perimetralmente al fine di garantire l’esclusione di zone con spigoli vivi. 
I fianchi dovranno essere dotati di appositi  supporti per i ripiani interni.
L’ancoraggio delle ante alla scocca deve essere realizzato mediante una serie di cerniere metalliche trattate anticorrosione e dotate di triplice regolazione per una precisa messa in opera. Apertura a 110°. 
Le ante devono essere dotate di profilo parapolvere e di maniglia dotata di presa ergonomica.
I piedini di supporto della scocca dovranno essere in materiale plastico antiurto, regolabili dall’interno per un perfetto livellamento al pavimento.
L’assemblaggio dei vari elementi costituenti l’arredo deve avvenire a secco per mezzo di una opportuna ferramenta metallica trattata anticorrosione.

	25		
RIVESTIMENTO:
Almeno 3 specie legnose proposte. 
	5		
DOTAZIONI:
Serrature con cilindro estraibile e chiave dotata di impugnatura piatta snodata. 
N. 3 Ripiano (n. 1 in ciascuna anta ed uno centrale a giorno) realizzati con pannelli di particelle di legno, sp. 23 mm circa, classe di reazione al fuoco 2^ ed impiallacciati con tranciato di legno naturale incollato a caldo con colle a bassa emissione di formaldeide e verniciato su entrambi i lati con vernice trasparente, esente da emissioni di formaldeide, con finitura superficiale a poro chiuso ed antiriflesso.
Eventuali ruote piroettanti
	5		
TOTALE PUNTEGGIO	40		
7)	SCRIVANIA OPERATIVA 

CARATTERISTICHE DI MINIMA
	PUNTEGGIO MAX	PUNTEGGIO  ATTRIBUITO	
DIMENSIONI:
Richieste almeno 2 dimensioni:
cm. 140x80x72 circa
cm. 160x80x72 circa
	5		
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: 
Il piano di lavoro deve essere realizzato in conglomerato ligneo sp. 25 mm circa, con finitura in nobilitato melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile,  incollato a caldo con colle a bassa emissione di formaldeide.
Tutte le superfici dovranno essere rifinite perimetralmente al fine di garantire l’esclusione di zone con spigoli vivi.
La struttura, preferibilmente a 4 gambe, dovrà essere in acciaio verniciato con polveri epossidiche
Le gambe dovranno essere dotate di piedini regolabili per un perfetto livellamento alla superficie d’appoggio. 
La postazione deve essere completata da un pannello frontale (gonna) realizzato in nobilitato melaminico.
L’assemblaggio dei vari elementi costituenti la scrivania deve avvenire a secco per mezzo di una opportuna ferramenta metallica trattata anticorrosione.
	15		
CABLAGGIOI:
La scrivania dovrà essere dotata di opportune botole e canali per il passaggio di cavi elettrici.
Le canale dovranno essere ispezionabili, multivie,realizzate preferibilmente in lamiera d’acciaio verniciata a polveri epossidiche opportunamente sagomate per assicurare il cablaggio di cavi e prese elettriche. Il fissaggio ai piani deve avvenire con un’ opportuna ferramenta trattata anticorrosione.
	10		
RIVESTIMENTO:
Almeno 3 colori disponibili
	5		
DOTAZIONI:
Adeguato alloggio portatower
	5		
TOTALE PUNTEGGIO	40		

8)	SCRIVANIA OPERATIVA AD “L”  

CARATTERISTICHE DI MINIMA
	PUNTEGGIO MAX	PUNTEGGIO  ATTRIBUITO	
DIMENSIONI:
cm. 160x160x72 circa
	5		
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: 
Il piano di lavoro deve avere una forma ad “L” con i lati di testa di cm. 60 e cm. 80 circa.
Il piano di lavoro deve essere realizzato in conglomerato ligneo sp. 25 mm circa, con finitura in nobilitato melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile,  incollato a caldo con colle a bassa emissione di formaldeide.
Tutte le superfici dovranno essere rifinite perimetralmente al fine di garantire l’esclusione di zone con spigoli vivi.
La struttura dovrà essere in acciaio verniciato con polveri epossidiche
Le gambe dovranno essere dotate di piedini regolabili per un perfetto livellamento alla superficie d’appoggio. 
La postazione deve essere completata da un pannello frontale (gonna) realizzato in nobilitato melaminico.
L’assemblaggio dei vari elementi costituenti la scrivania deve avvenire a secco per mezzo di una opportuna ferramenta metallica trattata anticorrosione.
	15		
CABLAGGIOI:
La scrivania dovrà essere dotata di opportune botole e canali per il passaggio di cavi elettrici.
Le canale dovranno essere ispezionabili, multivie,realizzate preferibilmente in lamiera d’acciaio verniciata a polveri epossidiche opportunamente sagomate per assicurare il cablaggio di cavi e prese elettriche. Il fissaggio ai piani deve avvenire con un’ opportuna ferramenta trattata anticorrosione.
	10		
RIVESTIMENTO:
Almeno 3 colori disponibili
	5		
DOTAZIONI:
Adeguato alloggio portatower
	5		
TOTALE PUNTEGGIO	40		

9)	CASSETTIERA SU RUOTE A 3 CASSETTI  PER SCRIVANIA OPERATIVA

CARATTERISTICHE DI MINIMA
	PUNTEGGIO MAX	PUNTEGGIO  ATTRIBUITO	
DIMENSIONI:
cm.  40X59X55H  circa
	5		
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: 
Realizzata in conglomerato ligneo con finitura in nobilitato melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile, incollato a caldo con colle a bassa emissione di formaldeide.
Il top e i frontali dei cassetti devono essere rifiniti perimetralmente al fine di garantire  l’esclusione di zone con spigoli vivi. 
L’assemblaggio dei vari elementi costituenti la scrivania deve avvenire a secco per mezzo di una opportuna ferramenta metallica trattata anticorrosione.
I cassetti devono essere dotati di maniglie ergonomiche e di struttura interna verniciata a polveri epossidiche e scorrevoli su guide telescopiche a sfere in metallo trattate anticorrosione.
L’assemblaggio dei vari elementi costituenti l’arredo deve avvenire a secco per mezzo di una opportuna ferramenta metallica trattata anticorrosione
	25		
RIVESTIMENTO:
Almeno 3 colori disponibili
	5		
DOTAZIONI:
Serratura con chiave pieghevole antinfortunistica, atta all’apertura di un cassetto alla volta o con sistema di antiribaltamento.
Ruote piroettanti, di cui 2 preferibilmente dotate di sistema di bloccaggio della cassettiera.
Eventuale 4° cassettino per cancelleria	5		
TOTALE PUNTEGGIO	40		

10)	MOBILE CONTENITORE ALTO AD ANTE CIECHE 

CARATTERISTICHE DI MINIMA
	PUNTEGGIO MAX	PUNTEGGIO  ATTRIBUITO	
DIMENSIONI:
cm 90x45X140h circa	5		
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: 
La struttura deve essere realizzata in conglomerato ligneo con finitura in nobilitato melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile, incollato a caldo con colle a bassa emissione di formaldeide.
Il top e le ante devono essere rifiniti perimetralmente al fine di garantire l’esclusione di zone con spigoli vivi. 
I fianchi dovranno essere dotati di appositi  supporti per i ripiani interni.
L’ancoraggio delle ante alla scocca deve essere realizzato mediante una serie di cerniere metalliche trattate anticorrosione e dotate di triplice regolazione per una precisa messa in opera. Apertura almeno a 95°. 
Le ante devono essere dotate di profilo parapolvere e di maniglia dotata di presa ergonomica.
I piedini di supporto della scocca dovranno essere in materiale plastico antiurto, regolabili dall’interno per un perfetto livellamento al pavimento.
L’assemblaggio dei vari elementi costituenti la scrivania deve avvenire a secco per mezzo di una opportuna ferramenta metallica trattata anticorrosione.

	25		
RIVESTIMENTO:
Almeno 3 colori disponibili
	5		
DOTAZIONI:
Serratura con cilindro estraibile e chiave dotata di impugnatura piatta snodata. 
Almeno N. 2 Ripiani interni spostabili realizzati in conglomerato ligneo con finitura in nobilitato melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile, incollato a caldo con colle a bassa emissione di formaldeide o, in alternativa, in metallo verniciato a polveri epossidiche.
	5		
TOTALE PUNTEGGIO	40		

11)	MOBILE CONTENITORE BASSO AD ANTE CIECHE 

CARATTERISTICHE DI MINIMA
	PUNTEGGIO MAX	PUNTEGGIO  ATTRIBUITO	
DIMENSIONI:
cm 90x45X72h circa	5		
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: 
La struttura deve essere realizzata in conglomerato ligneo con finitura in nobilitato melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile, incollato a caldo con colle a bassa emissione di formaldeide.
Il top e le ante devono essere rifiniti perimetralmente al fine di garantire l’esclusione di zone con spigoli vivi. 
I fianchi dovranno essere dotati di appositi  supporti per i ripiani interni.
L’ancoraggio delle ante alla scocca deve essere realizzato mediante una serie di cerniere metalliche trattate anticorrosione e dotate di triplice regolazione per una precisa messa in opera. Apertura almeno a 95°. 
Le ante devono essere dotate di profilo parapolvere e di maniglia dotata di presa ergonomica.
I piedini di supporto della scocca dovranno essere in materiale plastico antiurto, regolabili dall’interno per un perfetto livellamento al pavimento.
L’assemblaggio dei vari elementi costituenti l’arredo deve avvenire a secco per mezzo di una opportuna ferramenta metallica trattata anticorrosione.

	25		
RIVESTIMENTO:
Almeno 3 colori disponibili
	5		
DOTAZIONI:
Serratura con cilindro estraibile e chiave dotata di impugnatura piatta snodata. 
N. 1 Ripiano interno spostabile realizzato in conglomerato ligneo con finitura in nobilitato melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile, incollato a caldo con colle a bassa emissione di formaldeide o, in alternativa, in metallo verniciato a polveri epossidiche.
	5		
TOTALE PUNTEGGIO	40		

12)	MOBILE ALTO A DUE LIVELLI AD ANTE VETRATE + ANTE CIECHE  IN LEGNO PER STUDIO DIREZIONALE

CARATTERISTICHE DI MINIMA
	PUNTEGGIO MAX	PUNTEGGIO  ATTRIBUITO	
DIMENSIONI:
cm 90x46X200h circa	5		
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: 
Scocca ed ante inferiori cieche a battente realizzate in conglomerato ligneo con finitura in nobilitato melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile, incollato a caldo con colle a bassa emissione di formaldeide.
Le ante superiori vetrate a battente devono avere un profilo perimetrale analogo alla scocca o, alternativamente, in alluminio verniciato a polveri epossidiche, ed una lastra di vetro trasparente di sicurezza, sp. 4 mm,  temperata o stratificata secondo la norma EN UNI 12150. 
Il top e le ante devono essere rifiniti perimetralmente al fine di garantire l’esclusione di zone con spigoli vivi. 
I fianchi dovranno essere dotati di appositi  supporti per i ripiani interni.
L’ancoraggio delle ante alla scocca deve essere realizzato mediante una serie di cerniere metalliche trattate anticorrosione e dotate di triplice regolazione per una precisa messa in opera. Apertura almeno a 95°. 
Le ante devono essere dotate di profilo parapolvere e di maniglia dotata di presa ergonomica.
I piedini di supporto della scocca dovranno essere in materiale plastico antiurto, regolabili dall’interno per un perfetto livellamento al pavimento.
L’assemblaggio dei vari elementi costituenti l’arredo deve avvenire a secco per mezzo di una opportuna ferramenta metallica trattata anticorrosione.
	25		
RIVESTIMENTO:
Almeno 3 colori disponibili
	5		
DOTAZIONI:
Serratura con cilindro estraibile e chiave dotata di impugnatura piatta snodata. 
N. 4 Ripiani interni (n. 3 spostabili + n. 1 intermedio di battuta per le ante inf./sup)  realizzati in conglomerato ligneo con finitura in nobilitato melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile, incollato a caldo con colle a bassa emissione di formaldeide 	5		
TOTALE PUNTEGGIO	40		

13)	MOBILETTO PER COMPUTER 

CARATTERISTICHE DI MINIMA
	PUNTEGGIO MAX	PUNTEGGIO  ATTRIBUITO	
DIMENSIONI:
cm. 80x80x72 circa
	5		
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: 
Il piano di lavoro deve essere realizzato in conglomerato ligneo sp. 25 mm circa, con finitura in nobilitato melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile,  incollato a caldo con colle a bassa emissione di formaldeide.
Tutte le superfici dovranno essere rifinite perimetralmente al fine di garantire l’esclusione di zone con spigoli vivi.
La struttura dovrà essere in acciaio verniciato con polveri epossidiche
Le gambe dovranno essere dotate di piedini regolabili per un perfetto livellamento alla superficie d’appoggio. 
La postazione deve essere completata da un piano portatastiera, preferibilmente estraibile e scorrevole su guide.
L’assemblaggio dei vari elementi costituenti l’arredo deve avvenire a secco per mezzo di una opportuna ferramenta metallica trattata anticorrosione.
	15		
CABLAGGIOI:
Il mobile dovrà essere dotato di opportune botole e canali per il passaggio di cavi elettrici.
Le canale dovranno essere ispezionabili, multivie,realizzate preferibilmente in lamiera d’acciaio verniciata a polveri epossidiche opportunamente sagomate per assicurare il cablaggio di cavi e prese elettriche. Il fissaggio ai piani deve avvenire con un’ opportuna ferramenta trattata anticorrosione.
	10		
RIVESTIMENTO:
Almeno 3 colori disponibili
	5		
DOTAZIONI:
Adeguato alloggio portatower.
	5		
TOTALE PUNTEGGIO	40