SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE LIGURIA AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 “SPEZZINO”
Via XXIV Maggio, 139 – 19124 LA SPEZIA
S.C. Provveditorato e Economato 
Tel. 0187/534370– Fax 0187/533905	

Allegato 2.2

LOTTO N. 2

SCHEDE ARMADI METALLICI 

1.	ARMADI IN METALLO 2 ANTE CIECHE SCORREVOLI 	
2.	ARMADI IN METALLO 2 ANTE VETRATE SCORREVOLI 
3.	SOPRALZO PER ARMADI METALLO 2 ANTE CIECHE SCORREVOLI  
4.	SOPRALZO PER ARMADI METALLO 2 ANTE VETRATE SCORREVOLI
5.	CLASSIFICATORI IN METALLO
6.	SCAFFALATURA METALLICA
7.	ARMADIETTI SPOGLIATOIO 

.A.
1)	ARMADI IN METALLO due ANTE CIECHE SCORREVOLI in lamiera d’acciaio laminata a freddo, CON SERRATURA. Dimensioni largh. Cm. 120/150 x p.45 x h 200),

CARATTERISTICHE DI MINIMA
	PUNTEGGIO MAX	PUNTEGGIO  ATTRIBUITO	
DIMENSIONI:
Richieste almeno 2 dimensioni:
cm. 120x45x200 circa
cm. 150x45x200 circa
	5		
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: 
Contenitore deve essere realizzato in lamiera d’acciaio laminata a freddo di spessore adeguato per quanto concerne fianchi, ante, cieli e basi. I fianchi devono essere ulteriormente rinforzati con opportuni scatolati per consentire l’assemblaggio con i cieli e le basi. Ciascun particolare deve essere pressopiegato su più ordini con successiva appuntatura dei particolari quali rinforzi, attacchi laterali.
I ripiani devono essere pressopiegati in più ordini di pieghe sui quattro lati,  spostabili sulle cremagliere dei fianchi ma protetti contro la rimozione non intenzionale.
Le ante scorrevoli si devono muovere su cuscinetti a sfera d’acciaio rivestiti di ABS, predisposti con canali di scorrimento alla base; sulla parte superiore di ogni anta devono essere inseriti due cuscinetti come guide.
Tutti i componenti del mobile contenitore, con i quali l’utente viene a contatto durante il normale
uso, non devono avere bave e/o spigoli vivi; in particolare i bordi, gli spigoli, gli angoli e le sporgenze devono essere lisci e arrotondati.
Il processo di verniciatura, effettuato a ciclo continuo previo trattamento della lamiera in tunnel di sgrassaggio/fosfatazione, deve avvenire a mezzo applicazione di polveri epossidiche con successiva polimerizzazione a 180°C.
	25		
RIVESTIMENTO:
Almeno 3 colori disponibili
	5		
DOTAZIONI:
Il mobile contenitore deve essere dotato di almeno 4 ripiani interni predisposti per le cartelle sospese e di sistema di regolazione per l’adeguamento alle pavimentazioni. 
Le ante devono essere dotate di maniglie e di serratura con chiavi di tipo piatto.
	5		
TOTALE PUNTEGGIO	40		

2)	ARMADI IN METALLO due ANTE VETRATE SCORREVOLI in lamiera d’acciaio laminata a freddo, CON SERRATURA. Dimensioni largh. Cm. 120/150 x p.45 x h 200),

CARATTERISTICHE DI MINIMA
	PUNTEGGIO MAX	PUNTEGGIO  ATTRIBUITO	
DIMENSIONI:
Richieste almeno 2 dimensioni:
cm. 120x45x200 circa
cm. 150x45x200 circa
	5		
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: 
Contenitore deve essere realizzato in lamiera d’acciaio laminata a freddo di spessore adeguato per quanto concerne fianchi, ante, cieli e basi. I fianchi devono essere ulteriormente rinforzati con opportuni scatolati per consentire l’assemblaggio con i cieli e le basi. Ciascun particolare deve essere pressopiegato su più ordini con successiva appuntatura dei particolari quali rinforzi, attacchi laterali.
I ripiani devono essere pressopiegati in più ordini di pieghe sui quattro lati,  spostabili sulle cremagliere dei fianchi ma protetti contro la rimozione non intenzionale.
Le ante scorrevoli si devono muovere su cuscinetti a sfera d’acciaio rivestiti di ABS, predisposti con canali di scorrimento alla base; sulla parte superiore di ogni anta devono essere inseriti due cuscinetti come guide.
I vetri devono essere di sicurezza e montati su un telaio metallico opportunamente sagomato e rinforzato e sul quale devono essere montate anche le cerniere e la maniglia.
Tutti i componenti del mobile contenitore, con i quali l’utente viene a contatto durante il normale
uso, non devono avere bave e/o spigoli vivi; in particolare i bordi, gli spigoli, gli angoli e le sporgenze devono essere lisci e arrotondati.
Il processo di verniciatura, effettuato a ciclo continuo previo trattamento della lamiera in tunnel di sgrassaggio/fosfatazione, deve avvenire a mezzo applicazione di polveri epossidiche con successiva polimerizzazione a 180°C.
	25		
RIVESTIMENTO:
Almeno 3 colori disponibili
	5		
DOTAZIONI:
Il mobile contenitore deve essere dotato di almeno 4 ripiani interni predisposti per le cartelle sospese e di  sistema di regolazione per l’adeguamento alle pavimentazioni.. 
Le ante devono essere dotate di maniglie e di serratura con chiavi di tipo piatto.	5		
TOTALE PUNTEGGIO	40		
3)	SOPRALZO PER ARMADI IN METALLO DUE ANTE CIECHE SCORREVOLI in lamiera d’acciaio laminata a freddo, CON SERRATURA. Dimensioni largh. Cm. 120/150 x p.45 x h 88),

CARATTERISTICHE DI MINIMA
	PUNTEGGIO MAX	PUNTEGGIO  ATTRIBUITO	
DIMENSIONI:
Richieste almeno 2 dimensioni:
cm. 120x45x88 circa
cm. 150x45x88 circa
	5		
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: 
Contenitore deve essere realizzato in lamiera d’acciaio laminata a freddo di spessore adeguato per quanto concerne fianchi, ante, cieli e basi. I fianchi devono essere ulteriormente rinforzati con opportuni scatolati per consentire l’assemblaggio con i cieli e le basi. Ciascun particolare deve essere pressopiegato su più ordini con successiva appuntatura dei particolari quali rinforzi, attacchi laterali.
I ripiani devono essere pressopiegati in più ordini di pieghe sui quattro lati,  spostabili sulle cremagliere dei fianchi ma protetti contro la rimozione non intenzionale.
Le ante scorrevoli si devono muovere su cuscinetti a sfera d’acciaio rivestiti di ABS, predisposti con canali di scorrimento alla base; sulla parte superiore di ogni anta devono essere inseriti due cuscinetti come guide.
Tutti i componenti del mobile contenitore, con i quali l’utente viene a contatto durante il normale
uso, non devono avere bave e/o spigoli vivi; in particolare i bordi, gli spigoli, gli angoli e le sporgenze devono essere lisci e arrotondati.
Il processo di verniciatura, effettuato a ciclo continuo previo trattamento della lamiera in tunnel di sgrassaggio/fosfatazione, deve avvenire a mezzo applicazione di polveri epossidiche con successiva polimerizzazione a 180°C.
	25		
RIVESTIMENTO:
Almeno 3 colori disponibili
	5		
DOTAZIONI:
Il mobile contenitore deve essere dotato di almeno 1ripiano interno predisposto per le cartelle sospese. 
Le ante devono essere dotate di maniglie e di serratura con chiavi di tipo piatto.
	5		
TOTALE PUNTEGGIO	40		

4)	SOPRALZO PER ARMADI IN METALLO due ANTE VETRATE SCORREVOLI in lamiera d’acciaio laminata a freddo, CON SERRATURA. Dimensioni largh. Cm. 120/150 x p.45 x h 88),
1

CARATTERISTICHE DI MINIMA
	PUNTEGGIO MAX	PUNTEGGIO  ATTRIBUITO	
DIMENSIONI:
Richieste almeno 2 dimensioni:
cm. 120x45x88 circa
cm. 150x45x88 circa
	5		
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: 
Contenitore deve essere realizzato in lamiera d’acciaio laminata a freddo di spessore adeguato per quanto concerne fianchi, ante, cieli e basi. I fianchi devono essere ulteriormente rinforzati con opportuni scatolati per consentire l’assemblaggio con i cieli e le basi. Ciascun particolare deve essere pressopiegato su più ordini con successiva appuntatura dei particolari quali rinforzi, attacchi laterali.
I ripiani devono essere pressopiegati in più ordini di pieghe sui quattro lati,  spostabili sulle cremagliere dei fianchi ma protetti contro la rimozione non intenzionale.
Le ante scorrevoli si devono muovere su cuscinetti a sfera d’acciaio rivestiti di ABS, predisposti con canali di scorrimento alla base; sulla parte superiore di ogni anta devono essere inseriti due cuscinetti come guide.
I vetri devono essere di sicurezza e montati su un telaio metallico opportunamente sagomato e rinforzato e sul quale devono essere montate anche le cerniere e la maniglia.
Tutti i componenti del mobile contenitore, con i quali l’utente viene a contatto durante il normale
uso, non devono avere bave e/o spigoli vivi; in particolare i bordi, gli spigoli, gli angoli e le sporgenze devono essere lisci e arrotondati.
Il processo di verniciatura, effettuato a ciclo continuo previo trattamento della lamiera in tunnel di sgrassaggio/fosfatazione, deve avvenire a mezzo applicazione di polveri epossidiche con successiva polimerizzazione a 180°C.
	25		
RIVESTIMENTO:
Almeno 3 colori disponibili
	5		
DOTAZIONI:
Il mobile contenitore deve essere dotato di almeno 1 ripiano interno predisposto per le cartelle sospese. 
Le ante devono essere dotate di maniglie e di serratura con chiavi di tipo piatto.	5		
TOTALE PUNTEGGIO	40		

5)	CLASSIFICATORI IN METALLO,

CARATTERISTICHE DI MINIMA
	PUNTEGGIO MAX	PUNTEGGIO  ATTRIBUITO	
DIMENSIONI:
Richieste almeno 2 dimensioni:
A 2 CASSETTI cm. 50x68x76h circa
A 3 CASSETTI cm.  50x68x107h circa	
	5		
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: 
Il classificatore deve essere realizzato in lamiera d’acciaio laminata a freddo di spessore adeguato, presso piegata.
I cassetti devono poter contenere cartelle con interspazio 33 o 39 cm a seconda del posizionamento delle cartelle
I cassetti scorrevoli si devono muovere su guide telescopiche a estrazione totale, con cuscinetti a sfera antirumore.
Tutti i componenti del mobile contenitore, con i quali l’utente viene a contatto durante il normale
uso, non devono avere bave e/o spigoli vivi; in particolare i bordi, gli spigoli, gli angoli e le sporgenze devono essere lisci e arrotondati.
Il processo di verniciatura, effettuato a ciclo continuo previo trattamento della lamiera in tunnel di sgrassaggio/fosfatazione, deve avvenire a mezzo applicazione di polveri epossidiche con successiva polimerizzazione a 180°C.
	25		
RIVESTIMENTO:
Almeno 3 colori disponibili
	5		
DOTAZIONI:
I cassetti devono essere dotati di chiusura simultanea, sistema di sicurezza che consenta l’apertura di un cassetto alla volta e sistema antiribaltamento. di maniglie integrate e di serratura con chiavi di tipo piatto.
	5		
TOTALE PUNTEGGIO	40		

6)	SCAFFALATURA METALLICA  Dimensioni largh. 100 x prof. 35 x h.200 circa           

SCAFF

CARATTERISTICHE DI MINIMA
	PUNTEGGIO MAX	PUNTEGGIO  ATTRIBUITO	
DIMENSIONI:
cm. 100x35x200 circa
	5		
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: 
L’elemento scaffale deve essere realizzato interamente in metallo, deve essere autoportante con l’ utilizzo di bulloni solo per la controventatura. 
I ripiani devono essere spostabili singolarmente con passo costante, e realizzati in lamiera metallica verniciata.
I montanti verticali devono essere in metallo e dotati di riferimenti a passo costante per l’aggancio dei ripiani.
Il sistema di montaggio dei ripiani, del tipo ad aggancio, deve consentire aggancio e sgancio di ogni singolo ripiano indipendentemente dagli altri.
Tutti i componenti del mobile contenitore, con i quali l’utente viene a contatto durante il normale
uso, non devono avere bave e/o spigoli vivi; in particolare i bordi, gli spigoli, gli angoli e le sporgenze devono essere lisci e arrotondati.
I ripiani sono protetti contro la rimozione non intenzionale.
	25		
RIVESTIMENTO:
Acciaio zincato.
Versioni verniciate saranno valutate positivamente.
	5		
DOTAZIONI:
L’elemento scaffale deve essere dotato di almeno 4 ripiani intermedi predisposti per le cartelle sospese e dotati di un sistema di contenimento del carico.
Le scaffalature sono dotate di piedini di livellamento regolabili per l’adeguamento alle pavimentazioni, con appoggio a terra in materiale plastico.
	5		
TOTALE PUNTEGGIO	40		
ALATURA TIPO A cm 100x35x195h,

7)	ARMADIETTI SPOGLIATOIO

SCAFF

CARATTERISTICHE DI MINIMA
	PUNTEGGIO MAX	PUNTEGGIO  ATTRIBUITO	
DIMENSIONI:
DA UN POSTO mm. 500x500x1800h circa
DA DUE POSTI mm. 1000x500x1800h circa
DA TRE POSTI mm. 1500x500x1800h circa
	5		
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: 
Realizzato in lamiera d’acciaio laminata a freddo di spessore adeguato per quanto concerne fianchi, ante, cieli e basi. I fianchi devono essere ulteriormente rinforzati con opportuni scatolati per consentire l’assemblaggio con i cieli e le basi. Ciascun particolare deve essere pressopiegato su più ordini con successiva appuntatura dei particolari quali rinforzi, attacchi laterali.
Tutti i componenti del mobile con i quali l’utente viene a contatto durante il normale uso, non devono avere bave e/o spigoli vivi; in particolare i bordi, gli spigoli, gli angoli e le sporgenze devono essere lisci e arrotondati.
Il processo di verniciatura, effettuato a ciclo continuo previo trattamento della lamiera in tunnel di sgrassaggio/fosfatazione, deve avvenire a mezzo applicazione di polveri epossidiche con successiva polimerizzazione a 180°C.
Le ante a battente devono avere cerniere ad apertura di 180°, con feritoie.

	25		
RIVESTIMENTO:
Almeno 2 colori disponibili
	5		
DOTAZIONI:
Il mobile contenitore deve essere dotato di divisorio sporco/pulito, piano superiore con asta porta grucce. 
Le ante devono essere dotate di maniglie e di serratura con chiavi di tipo piatto.
Eventuali vaschetta portaombrelli e barra porta-asciugamani saranno valutate positivamente
	5		
TOTALE PUNTEGGIO	40		
CFG. 6.A.2.1