SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE LIGURIA AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 “SPEZZINO”
Via XXIV Maggio, 139 – 19124 LA SPEZIA
S.C. Provveditorato e Economato 
Tel. 0187/534370– Fax 0187/533905	

Allegato 2.3

LOTTO N. 3

SCHEDE SEDUTE 

1)	 SEDUTA DIREZIONALE SU RUOTE	
2) SEDUTA DIREZIONALE VISITATORE A SLITTA 
3)	 SEDUTA OPERATIVA SU RUOTE SENZA BRACCIOLI	
4) SEDUTA OPERATIVA SU  RUOTE CON BRACCIOLI 
5)	 SEDIA FISSA OPERATIVA CON BRACCIOLI	
6) SEDUTE SU BARRA A DUE O TRE POSTI  	

1)	SEDUTA DIREZIONALE, GIREVOLE, CON BRACCIOLI

CARATTERISTICHE DI MINIMA
	PUNTEGGIO MAX	PUNTEGGIO  ATTRIBUITO	
DIMENSIONI:
(conformi a norma UNI EN 1335 – 1 tipo A)	5		
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: 
Sedile e schienale imbottiti con poliuretano flessibile. 
Basamento a 5 razze, realizzato in pressofusione di alluminio lucido.
Braccioli regolabili in altezza con blocco in più posizioni ed in larghezza, realizzati in materiale plastico con telaio in acciaio con parte superiore imbottita e rifinita.
	10		
MOVIMENTI MECCANICI:
Sedile elevabile in altezza per mezzo di colonna con pistone a gas. 
Schienale regolabile in altezza con blocco in più posizioni. 
Schienale regolabile in inclinazione, dotato di meccanismo di oscillazione del tipo “synchro” e dispositivo antishock per impedire il ritorno violento dello schienale. 
Campi di regolazione dei movimenti meccanici delle sedute conformi al disposto della UNI EN 1335-1 Appendice A.
	10		
RIVESTIMENTO:
Rivestimento in tessuto Trevira ignifugo classe 1, peso 450 gr/mq. 
Gamma di almeno 10 colori. 
	10		
DOTAZIONI:
Le sedute dovranno essere fornite di ruote dotate di battistrada idoneo ai pavimenti dei locali di destinazione.
Ogni sedia dovrà essere accompagnata dalle informazioni per l’uso redatte in lingua Italiana, conformemente a quanto previsto dalla norma UNI EN 1335-2 par. 5. 
Test di laboratorio eseguiti .
	5		
TOTALE PUNTEGGIO	40		

2)	SEDUTA DIREZIONALE VISITATORE, A SLITTA  CON BRACCIOLI

CARATTERISTICHE DI MINIMA
	PUNTEGGIO MAX	PUNTEGGIO  ATTRIBUITO	
DIMENSIONI:
(conformi a norma UNI EN 1335 – 1 tipo A)	5		
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: 
Sedile e schienale imbottiti con poliuretano flessibile. 
Struttura con telaio in tubolare metallico a slitta. 
Braccioli realizzati in poliuretano con telaio in acciaio.
Eventuali copribraccioli 
	15		
MOVIMENTI MECCANICI:
Sedile fisso. Schienale fisso.
	5		
RIVESTIMENTO:
Rivestimento in tessuto Trevira ignifugo classe 1, peso 450 gr/mq. 
Gamma di almeno 10 colori. 

	10		
DOTAZIONI:
Tutte le sedute sono dotate di piedini di appoggio a terra in materiale plastico indeformabile
antiscivolo. 
Test di laboratorio eseguiti .
	5		
TOTALE PUNTEGGIO	40		

3)	SEDUTA OPERATIVA DA LAVORO, GIREVOLE SENZA BRACCIOLI

CARATTERISTICHE DI MINIMA
	PUNTEGGIO MAX	PUNTEGGIO  ATTRIBUITO	
DIMENSIONI:
(conformi a norma UNI EN 1335 – 1 tipo A)	5		
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: 
Sedile e schienale imbottiti con poliuretano flessibile. 
Basamento a 5 razze realizzato con struttura in materiale plastico ad iniezione	10		
MOVIMENTI MECCANICI:
Sedile elevabile in altezza per mezzo di colonna con pistone a gas. 
Schienale regolabile in altezza con blocco in più posizioni. 
Schienale regolabile in inclinazione, dotato di meccanismo di oscillazione del tipo “synchro”,  e dispositivo antishock per impedire il ritorno violento dello schienale. 
Campi di regolazione dei movimenti meccanici delle sedute conformi al disposto della UNI EN 1335-1 Appendice A.
	10		
RIVESTIMENTO:
Rivestimento in tessuto Trevira ignifugo classe 1, peso 450 gr/mq. 
Gamma di almeno 10 colori. 
Schienale protetto esternamente con guscio in materiale plastico.	10		
DOTAZIONI:
Le sedute dovranno essere fornite di ruote dotate di battistrada idoneo ai pavimenti dei locali di destinazione.
Ogni sedia dovrà essere accompagnata dalle informazioni per l’uso redatte in lingua Italiana, conformemente a quanto previsto dalla norma UNI EN 1335-2 par. 5. 
Test di laboratorio eseguiti .
	5		
TOTALE PUNTEGGIO	40		

4)	SEDUTA OPERATIVA DA LAVORO, GIREVOLE CON BRACCIOLI

CARATTERISTICHE DI MINIMA
	PUNTEGGIO MAX	PUNTEGGIO  ATTRIBUITO	
DIMENSIONI:
(conformi a norma UNI EN 1335 – 1 tipo A)	5		
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: 
Sedile e schienale imbottiti con poliuretano. Basamento a 5 razze realizzato con struttura in materiale plastico ad iniezione. 
Braccioli regolabili in altezza con blocco in più posizioni ed in larghezza realizzati in poliuretano con telaio in acciaio.
	10		
MOVIMENTI MECCANICI:
Sedile elevabile in altezza per mezzo di colonna con pistone a gas. 
Schienale regolabile in altezza con blocco in più posizioni. 
Schienale regolabile in inclinazione, dotato di meccanismo di oscillazione del tipo “synchro”,  e dispositivo antishock per impedire il ritorno violento dello schienale. 
Campi di regolazione dei movimenti meccanici delle sedute conformi al disposto della UNI EN 1335-1 Appendice A.
	10		
RIVESTIMENTO:
Rivestimento in tessuto Trevira ignifugo classe 1, peso 420 gr/mq.  minimo. 
Gamma di almeno 10 colori. 
Schienale protetto esternamente con guscio in materiale plastico.	10		
DOTAZIONI:
Le sedute dovranno essere fornite di ruote dotate di battistrada idoneo ai pavimenti dei locali di destinazione.
Ogni sedia dovrà essere accompagnata dalle informazioni per l’uso redatte in lingua Italiana, conformemente a quanto previsto dalla norma UNI EN 1335-2 par. 5. 
Test di laboratorio eseguiti .
	5		
TOTALE PUNTEGGIO	40		

5)	SEDUTA OPERATIVA VISITATORE, IMBOTTITA A 4 GAMBE CON BRACCIOLI

CARATTERISTICHE DI MINIMA
	PUNTEGGIO MAX	PUNTEGGIO  ATTRIBUITO	
DIMENSIONI:
(conformi a norma UNI EN 1335 – 1 tipo A)	5		
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: 
Sedile e schienale imbottiti con poliuretano flessibile. 
Struttura con telaio in tubolare metallico a 4 gambe, verniciato. 
Braccioli realizzati in poliuretano con telaio in acciaio
.	15		
MOVIMENTI MECCANICI:
Sedile fisso. Schienale fisso.
	5		
RIVESTIMENTO:
Rivestimento in tessuto Trevira ignifugo classe 1, peso 450 gr/mq. 
Gamma di almeno 10 colori. 
Schienale protetto esternamente con guscio in materiale plastico.	10		
DOTAZIONI:
Tutte le sedute sono dotate di piedini di appoggio a terra in materiale plastico indeformabile
antiscivolo. 
Test di laboratorio eseguiti .
	5		
TOTALE PUNTEGGIO	40		

6)	SEDUTA SU BARRA  A DUE 0 TRE POSTI CON STRUTTURA IN ACCIAIO

CARATTERISTICHE DI MINIMA
	PUNTEGGIO MAX	PUNTEGGIO  ATTRIBUITO	
DIMENSIONI:
A 2 POSTI cm. 108x50x80h circa
A 3 POSTI cm. 162x50x80h circa
(conformi a norma UNI EN 1335 – 1 tipo A)	5		
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: 
Il sistema deve essere composto da sedute in monoscocca di lamiera di accioaio forata, da basi e travi in acciaio e da tavolini eventualmente aggregabili alla trave. 
Tutti gli elementi devono essere verniciati con polveri epossidiche antigraffio. 
	20		
RIVESTIMENTO
Sedile metallico monoscocca fisso.
Colore grigio alluminio.	5		
DOTAZIONI:
Tutte le sedute devono essere dotate di piedini di appoggio a terra regolabili, in materiale plastico indeformabile antiscivolo. 
Possibilità di ancorare a terra le sedute.
Possibilità di inserire un tavolino.
	10		
TOTALE PUNTEGGIO	40